**1. PBX ​ເຄື່ອງທີ່ 1 6 Co Line: 24 Extension (101-109 & 301 – 310)**

* **100: Operator**
* **101 – 109 & 201 – 210 ​ເບີ​ພາຍ​ໃນ**
* **​ໂທ​ຈາກ​ເບີ​ພາຍ​ໃນ​ຫາ Operator ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ກົດ 0**
* **​ໂທ​ອອກ ກົດ 9 ຕາມ​ດ້ວຍ​ເບີ​ປາຍທາງ**
* **​ໂທ​ຫາ ​ເບີ​ພາຍ​ໃນ ​ເຄື່ອງ PBX ເຄື່ອງທີ່ 2 ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ກົດ 121,122,123,124 ຕາມ​ດ້ວຍ​ເບີ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ທີ່ 2 (301 – 314)**

**2. PBX ​ເຄື່ອງທີ່ 2 6 Co Line: 16 Extension (201-210)**

* **​ເບີ Extension (301-312) ​ໂທ​ຫາ​ເບີ Extension ​PBX ເຄື່ອງ​ທີ່ 1 ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ກົດ 81 ຫຼື ກົດ 9 ຕາມ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ເບີ ​ໃນ​ເຄື່ອງ PBX ຕົວ​ທີ່ 1.**
* **​ໂທ​ຫາ​ໜ່ວຍ Reception ​​ແມ່ນ​ໃຫ້​ຫົດ 81 ຕາ​ມດ້ວຍ​ຕົວ​ເລກ 0**